|  |
| --- |
| **Vervoerder :**  **Datum :**  **Plaatnummer :** |
| *CONTROLE VÓÓR HET LADEN:* |
| ***1) TOESTAND VAN HET VOERTUIG ( § 7.5.1)***  OK NOK    **1. Banden: in goede staat? (zichtbare slijtage, kale banden, banden die zwellingen of andere vervormingen vertonen die een risico vormen voor het transport)**    **2 Stadslichten, dimlichten, grote lichten, richtingaanwijzers, mistlichten: werken de lichten? proper?**  **3. Zeil van gordijnwagens: zijn de bevestigingsklemmen intact? Is het zeil voldoende vastgemaakt aan de hechtingspunten?**    **4. Laadvloer – zuiver en vrij van productresten en van vocht?**    **5. Laadvloer – vrij van scheuren of gaten, van uitstekende nagels of bouten?**    **6. Zijplanken in goede staat? Voldoende hoogte? Stevig bevestigd in de steunen?** |
| ***2) VOERTUIGUITRUSTING***  OK NOK  **7** Brandblussers (capaciteit, vervaldatum, gelood) ( § 8.1.4)  **8**. Stopblok ( § 8.1.5)  **9**. 2 Waarschuwingstekens (knipperlichten of gevaarsdriehoeken of kegels) ( § 8.1.5)  **10. Oranje schilden ( § 8.1.3)**  **11. Stuwagemiddelen aanwezig ( § 7.5.7)** |

|  |
| --- |
| ***3) UITRUSTING CHAUFFEUR)***  OK NOK  **12**. Fluorescerende vest (per bemanningslid)  **13**. Paar veiligheidshandschoenen (per bemanningslid)  **14**. Oogbescherming (bijvoorbeeld een veiligheidsbril). (per bemanningslid)  **15**. Draagbaar verlichtingsapparaat zonder metalen oppervlak dat vonken kan veroorzaken. (per bemanningslid)    **16**. Oogspoelvloeistof : **niet vereist voor** gevaarsetiketnummers **1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3:**  **WKLAS01 WKLAS14 WKLAS15 WKLAS16 Wklas3 Wklas2 Wklas63**    **17**. Ontsnappingsmasker voor noodgevallen: **voor** gevaarsetiketnummers **2.3 of 6.1**:  Wklas63Wklas61    **18**. Schop    **19** Een rioolafdichting enkel vereist **voor** de vaste en vloeistoffen met  gevaarsetiketnummers: **3, 4.1, 4.3, 8 en 9:**    **20**. Opvangreservoir  Wklas3fl Wklas41 Wklas43 etiket 8 met  witte hand etiket 9 |

|  |
| --- |
| ***4) DOCUMENTEN ( § 8.1.2)***  OK NOK  **21**. Vervoerdocument  **22**. Schriftelijke richtlijnen (talen) (§ 5.4.3)  **23. ADR getuigschrift voor de chauffeur - vervaldatum**  **24. Schouwingsbewijs (K.B. 15-03-1968)**    **25**. Afwijking: kopie van het document |
| ***5) VERPAKKINGEN***  OK NOK  **26**. In goede transport toestand (niet vuil, gedeukt, defecte paletten) ( § 4.1.1.1)  **27**. Stof toegelaten in de verpakking (UN codering) ( § 4.1)  **28**. UN nummer ( § 5.2.1.1)  **29**. Gevaarsetiketten + Het merkteken “milieugevaarlijke stof” (§ 5.2.2)/ LQ (§3.4)    **30**. Vullingsgraad ( § 4.1.1.4)    **31**. Testdatum IBC’s voor vloeistof: niet vervallen (2,5jaar) ( § 6.5.4.14)    **32**. Gebruiksduur van verpakkingen en IBC’s uit kunststof = max. 5jaar ( § 4.1.1.15) |
| *CONTROLE BIJ HET LADEN:* |
| ***6) VOERTUIG***  OK NOK  **33**. Stuwage van de lading ( § 7.5.7.1)  **34**. UN codering zichtbaar? ( § 6.1.3.1)  **35**. Etiketten en UN nummers zichtbaar? ( § 5.2.1.2)  **36**. Samenladingsverbod ( etiketten n° 1,1.4,1.5,1.6) ( § 7.5.2)  **37**. Samenladingsverbod ( giftige stoffen + voedsel) ( § 7.5.4) |
| **In geval van niet conformiteit met punten 1 tot 6,10,11, 23 en 24 mag het voertuig niet geladen worden.**  **In geval van niet conformiteit met punten 7 tot 9 en 12 tot 20 wordt het transportbedrijf verwittigd.** |

**Het transport wordt toegestaan  Het transport wordt niet toegestaan**

**Bericht naar de transporteur**

**Firma: Naam vervoerder:**

**Naam + handtekening: Naam + handtekening:**